**采购需求公示**

**1.项目名称：铜仁市消防救援支队干部公寓楼设施设备采购项目**

**2.项目编号：TRZFCG-2020-058**

**3.采购方式：公开招标**

**4.公示期限（不少于2个工作日）:**

**2020年8月4日-2020年8月6日**

**5.采购预算：人民币783339.00元,最高限价783339.00元**

**6.采购预算确定依据:**

**铜仁市直单位政府采购（集中采购）申报表**

**7.采购人名称:铜仁市消防救援支队**

**联系地址: 铜仁市消防救援支队**

**项目联系人: 刘科长**

**联系电话: 13595666709**

**8.采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心**

**联系地址:铜仁市公共服务中心四楼（川硐麒龙国际会展城）**

**项目联系人:冉思平**

**联系电话:0856-3912933**

**9.任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。**

**具体需求见附件**

**评分标准及采购人需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及分值** | **评分标准** | **说 明** |
| 1 | 报价(30分)  | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分（四舍五入后保留两位小数）。根据财库[2011]181号文，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 2 | 技术指标与产品质量(17分) | 1. 投标产品技术参数完全符合招标文件技术要求的，得7分；每有一项条款不满足扣1分，该项扣完为止。
2. 产品制造商提供符合招标参数要求的原材料检测报告，包含但不限于：橡胶木、水性漆、中密度纤维板、牛皮、多层板、桦木、布料、海绵、阻尼滑轨、阻尼铰链；全部提供得10分，缺项或者不符每有一项扣1分，该项扣完为止。
 |  |
| 3 | 企业管理能力（18分） | 1. 产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证，认证范围包含但不限于茶几、写字桌、电动餐桌、定制柜、写字椅、餐椅、床、床头柜、衣柜、电视柜、实木家具、软体家具设计开发、制造、安装、销售及售后服务，完全满足得2分，不满足或未提供不得分。
2. 产品制造商获得ISO14001环境管理体系认证，认证范围包含但不限于茶几、写字桌、电动餐桌、定制柜、写字椅、餐椅、床、床头柜、衣柜、电视柜、实木家具、软体家具的设计开发、制造、安装、销售及售后服务，完全满足得2分，不满足或未提供不得分。
3. 产品制造商获得ISO45001职业健康安全管理体系认证，认证范围包含但不限于茶几、写字桌、电动餐桌、定制柜、写字椅、餐椅、床、床头柜、衣柜、电视柜、实木家具、软体家具的设计开发、制造、安装、销售及售后服务，完全满足得2分，不满足或未提供不得分。

4、产品制造商具有中国环保产品认证证书，内容包含木制宾馆家具、木制居室家具，完全满足的得2分，不满足或未提供不得分。5、产品制造商获ISO14025环境标志产品认证（适用范围：木制餐厨家具、木制居室家具、软体家具），完全满足得2分，不满足或未提供不得分。6、产品制造商获FSC森林认证（认证范围包含定制家具(桌类、台类、椅类、柜类、几类、架类、床类、沙发类），完全满足得3分，不满足或未提供不得分。7、产品制造商获ISO14024中国环境标志产品认证，认证产品包含但不限于木制柜类，木制椅凳类、木制桌、餐台(覆面)、木制椅，完全满足得3分，不满足或未提供不得分（提供证书复印，加盖鲜章）件。8、产品制造商近三年获省经济和信息化厅及以上单位颁发的省级及以上单位绿色制造示范单位(所属行业：家具制造行业)得2分（提供查询网址及截图）。 | 相关原件所签发的日期须在本次招标文件发布日之前，方对本次投标有效。原件备查 |
| 4 | 技术创新(6分） | 1、产品制造商获得省级或以上高新技术企业证书得3分，未提供不得分。2、产品制造商获地市级以上政府部门颁发的近三年重点民营企业建立现代企业制度达标企业得3分。 | 提供查询网址及截图。 |
| 5 | 信誉(6分) | 1、产品制造商2017年1月1日至招标公告发布之日前，获中国木制办公家具十大品牌每有一年得0.5分，共1分（中国名企排行网评定，提供查询网址及截图）。2、产品制造商获GB/T23331能源管理体系认证证书（认证范围包含但不限于板式家具、软体家具的生产所涉及的能源管理）得2分。3、产品制造商入围省级及以上林业产业化龙头企业得2分（提供查询网址及截图）。4、产品制造商至招标公告发布之日前，获AAA级企业信用等级证书、AAA重合同守信用企业的得1分。 | 相关证件所签发的日期须在本次招标文件发布日之前，方对本次投标有效。原件备查 |
| 6 | 业绩(8分) | 产品制造商2018年1月1日(含)以来类似项目业绩，每提供1个单合同证明资料得2分，业绩最多得8分。注：以销售合同或中标通知书为准，未提供不得分。 | 提供销售合同或中标通知书复印件加盖投标单位公章。 |
| 7 | 售后服务(13分) | 1. 产品制造商设计、生产、安装方案，根据方案综合评价得分（5-1分），方案不全或未提供得0分。
2. 产品制造商获CTEAS1001-2017售后服务体系完善程度认证七星级及以上并配置资质合格的售后服务管理师。完全满足得4分，与所采购产品有1项不满足得0分。
3. 产品制造商须承诺，中标后在产品使用地设有售后服务机构的得2分。

4、产品制造商至招标公告发布之日前，获AAA质量服务诚信单位、AAA重服务守信用单位的得2分。 | 原件备查 |
| 8 | 投标文件的规范性（2分） | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

# **需求清单**

|  |
| --- |
| 铜仁市消防救援支队干部公寓楼设施设备采购清单 |
| **序号** | **产品图片** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **材质说明** |
| **一层餐厅** |
| 1 |  | 餐桌 | 1200\*600\*750 | 50 | 张 |  |  | 1、橡胶木全实木2、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。 |
| 2 |  | 餐椅 | 420\*560\*850 | 200 | 把 |  |  | 1、橡胶木全实木2、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。 |
| 3 |  | 餐桌桌布 | 1600\*2000 | 50 | 张 |  |  | 乳白色纯棉桌布。 |
| 4 |  | 餐桌钢化玻璃 | 1200\*600 | 50 | 块 |  |  | 采用平面钢化玻璃，厚度标准为10mm，四面棱角打磨。 |
| 二层大包间（方案一） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大餐桌（带电动转盘含4个1200W电磁炉） | φ5200\*760 | 1 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作，台面厚度不得低于70mm,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件,采用铝合金拉手、阻尼滑轨，五金件连接不松动。5、转盘为进口机芯。 |
| 2 |  | 餐椅 | 标准 | 26 | 把 |  |  | 1、皮革：表面材料采用头层牛皮覆面。经液态浸色及防潮、防污等处理，皮面柔软舒适，透气性强；牛皮耐撕裂强，强度≥50N,耐磨性能强，表面无损伤、掉皮，游离甲醛≤10mg/kg。2、内框架：多层板，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤12%，胶合强度≥0.75%，合格率≥95%。3、内部填充物：采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、椅架：选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。5、环保水性油漆，经五底四面工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。 |
| 3 |  | 沙发 | 三人位 | 2 | 个 |  |  | 1. 面料：阻燃麻绒布料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，甲醛释放量≤200mg/kg。2、内框架：多层板，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤12%，胶合强度≥0.75%，合格率≥95%。3、内部填充物：海绵：采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、框架：选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。5、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。 |
| 4 |  | 沙发 | 单人位 | 4 | 个 |  |  | 1. 面料：阻燃麻绒布料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，甲醛释放量≤200mg/kg。2、内框架：多层板，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤12%，胶合强度≥0.75%，合格率≥95%。3、内部填充物：海绵：采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、框架：选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。5、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。 |
| 5 |  | 茶几 | 1200\*1200\*450 | 1 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作，台面厚度不得低于25mm,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、油漆：环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金件：优质五金配件。 |
| 6 |  | 电视柜 | 2200\*500\*850 | 1 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作，台面厚度不得低于25mm,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、油漆：环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金件：优质五金配件。 |
| 二层包间（方案一） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 小餐桌 | φ2400\*760 | 2 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作，台面厚度不得低于70mm,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件,采用铝合金拉手、阻尼滑轨，五金件连接不松动。5、手动玻璃转盘，进口机芯。 |
| 2 |  | 餐椅  | 450\*500\*460 | 24 | 把 |  |  | 1、采用优质面料，经抗污处理，透气性强，柔软且富于韧性； 2、海绵：采用优质一次成型发泡海绵，采用优质发泡海绵，回弹率≥45%，甲醛含量≤10mg/kg，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形；3、优质实木框架结构。4、油漆:采用优质高标水性净味环保漆，挥发性有机化合物含量≤180g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤100mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤100mg/kg，游离甲醛含量100mg/kg，可溶性重金属含量（铅Pb≤50mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤50mg/kg，汞Hg≤50mg/kg）。全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀、硬度达3H级漆膜。 |
| 3 |  | 沙发 | 三人位 | 2 | 个 |  |  | 1. 面料：阻燃麻绒布料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，甲醛释放量≤200mg/kg。2、内框架：多层板，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤12%，胶合强度≥0.75%，合格率≥95%。3、内部填充物：海绵：采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、框架：选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。5、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。 |
| 4 |  | 沙发 | 单人位 | 4 | 个 |  |  | 1. 面料：阻燃麻绒布料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，甲醛释放量≤200mg/kg。2、内框架：多层板，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤12%，胶合强度≥0.75%，合格率≥95%。3、内部填充物：海绵：采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、框架：选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。5、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。 |
| 5 |  | 茶几 | 1400\*700\*450 | 2 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作，台面厚度不得低于25mm,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、油漆：环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金件：优质五金配件。 |
| 二、三层休息室（方案一） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 床 | 2000\*1800 | 8 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 2 |  | 床垫 | 1800\*2000 | 8 | 张 |  |  | 1、面料：采用优质提花面料，柔软舒适；2、弹簧：独立袋装弹簧经防锈、防腐、防酸处理；3、海绵：优质中密度阻燃海绵；4、床垫一面软、另一面硬经反复高压试验不变形，不走样 |
| 3 |  | 床头柜 | 500\*450 | 16 | 个 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 4 |  | 衣柜 | 2100\*600\*2200（尺寸以实际为准） | 8 | 组 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 5 |  | 写字桌 | 1200\*500\*760 | 8 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 6 |  | 写字椅 | 标准间 | 8 | 把 |  |  | 1. 面料：阻燃麻绒布料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，甲醛释放量≤200mg/kg。2、内框架：多层板，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤12%，胶合强度≥0.75%，合格率≥95%。3、内部填充物：海绵：采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、框架：选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。5、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H。 |
| 7 |  | 电视柜 | 1500\*300\*500 | 8 | 个 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 8 |  | 休息桌 | 直径500\*500 | 8 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 9 |  | 休息椅 | 标准 | 8 | 把 |  |  | 1. 面料：阻燃麻绒布料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，甲醛释放量≤200mg/kg。2、内框架：多层板，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤12%，胶合强度≥0.75%，合格率≥95%。3、内部填充物：海绵：采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、框架：选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。5、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H。 |
| 三层套房（方案一） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 床 | 2000\*2000 | 3 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 2 |  | 床尾凳 | 1600\*450\*500 | 3 | 把 |  |  | 1. 面料：阻燃麻绒布料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，甲醛释放量≤200mg/kg。2、内框架：多层板，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤12%，胶合强度≥0.75%，合格率≥95%。3、内部填充物：海绵：采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、框架：选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。5、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H。 |
| 3 |  | 床头柜 | 500\*450 | 6 | 个 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 4 |  | 床垫 | 2000\*2000 | 3 | 张 |  |  | 1、面料：采用优质提花面料，柔软舒适；2、弹簧：独立袋装弹簧经防锈、防腐、防酸处理；3、海绵：优质中密度阻燃海绵；4、床垫一面软、另一面硬经反复高压试验不变形，不走样 |
| 5 |  | 衣柜 | 2100\*600\*2200（尺寸以实际为准） | 3 | 组 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 6 |  | 电视柜 | 2400\*400\*760 | 6 | 个 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 7 |  | 写字桌 | 1200\*500\*760 | 3 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 8 |  | 写字椅 | 标准间 | 3 | 把 |  |  | 1、面材:采用优质韩皮，经过PH值、甲醛含量检测并合格；2、框架基材:选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。；3、采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、油漆:环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。 |
| 9 |  | 休闲桌 | 直径500\*500 | 3 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 10 |  | 休闲椅 | 标准间 | 3 | 把 |  |  | 1. 面料：阻燃麻绒布料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，甲醛释放量≤200mg/kg。2、内框架：多层板，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤12%，胶合强度≥0.75%，合格率≥95%。3、内部填充物：海绵：采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、框架：选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。5、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H。 |
| 11 |  | 小客室圆几 | 直径500\*500 | 3 | 张 |  |  | 1、采用木皮贴面，甲醛释放量≤0.3mg/L，经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，检验标准符合GB1854-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求。2、优质环保E1级中纤板做基材，板材均采用18mm厚制作,强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤0.05mg/m³ ,符合GB 18580-20017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量标准。3、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总合）≤50mg/kg，游离甲醛含量≤25mg/kg，挥发性有机化合物含量≤600g/L),可溶性重金属含量（Pb≤50mg/kg、Cd≤15mg/kg、Cr≤10mg/kg、Hg≤20mg/kg）均符合国家技术检验标准。4、五金配件：采用优质五金配件，五金件连接不松动。 |
| 12 |  | 会客椅 | 标准间 | 12 | 把 |  |  | 1. 面料：阻燃麻绒布料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范，甲醛释放量≤200mg/kg。2、内框架：多层板，强度高、刚性好，不易变形，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤12%，胶合强度≥0.75%，合格率≥95%。3、内部填充物：海绵：采用优质一次成型发泡海绵，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa,撕裂强度≥2.0N/cm，75%压缩永久变形≤8%，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。4、框架：选用优质实木桦木架、木质坚硬，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法，GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 标准。5、环保水性油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H。 |
| 13 |  | 沙发 | 1+1+3（5人位沙发） | 3 | 套 |  |  | 1、采用优质面料，经抗污处理，透气性强，柔软且富于韧性； 2、海绵：采用优质一次成型发泡海绵，采用优质发泡海绵，回弹率≥45%，甲醛含量≤10mg/kg，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形；3、优质实木框架结构。4、油漆:采用优质高标水性净味环保漆，挥发性有机化合物含量≤180g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤100mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤100mg/kg，游离甲醛含量100mg/kg，可溶性重金属含量（铅Pb≤50mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤50mg/kg，汞Hg≤50mg/kg）。全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀、硬度达3H级漆膜。 |
| 14 |  | 茶几 | 1200\*600\*450 | 3 | 个 |  |  | 1、基材:采用优质实木，卯榫结合，坚固耐用。2、面材:胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,厚度达0.6mm, 纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，板材使用优质18mm板材；3、配件: 采用优质品牌五件配件；4、油漆:采用优质高标水性净味环保漆，挥发性有机化合物含量≤180g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤100mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤100mg/kg，游离甲醛含量100mg/kg，可溶性重金属含量（铅Pb≤50mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤50mg/kg，汞Hg≤50mg/kg）。全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀、硬度达3H级漆膜。 |
| 15 |  | 方几 | 600\*600\*450 | 6 | 个 |  |  | 1、基材:采用优质实木，卯榫结合，坚固耐用。2、面材:胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,厚度达0.6mm, 纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，板材使用优质18mm板材；3、配件: 采用优质品牌五件配件；4、油漆:采用优质高标水性净味环保漆，挥发性有机化合物含量≤180g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤100mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤100mg/kg，游离甲醛含量100mg/kg，可溶性重金属含量（铅Pb≤50mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤50mg/kg，汞Hg≤50mg/kg）。全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀、硬度达3H级漆膜。 |
| 三层会客厅（方案一） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 沙发（布） | 1080\*880\*930 | 12 | 个 |  |  | 1、框架：选用优质实木、所用实木板材全部需要经过蒸、压、煮、烘干、防潮、杀菌、杀虫处理。所有材料不能变形、生虫，不能带有害气体，含水率低于8％。并经过高温、高压处理，符合国家环保要求，达到国家检测标准。 2、五金配件：采用优质五金件。所有五金件均经过酸洗磷洗等防锈处理，要求表面镀层没有剥落现象。符合QB/T 20189-2013国家检验标准。 3、面材采用优质布绒。 4、油漆：采用优质水性油漆，水性漆工艺，两面均衡油饰，表面硬度达2H以上。 |
| 2 |  | 茶几 | 680\*480\*550 | 6 | 张 |  |  | 1、基材:采用优质实木，卯榫结合，坚固耐用。2、面材:胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,厚度达0.6mm, 纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，板材使用优质18mm板材；3、配件: 采用优质品牌五件配件；4、油漆:采用优质高标水性净味环保漆，挥发性有机化合物含量≤180g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）≤100mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤100mg/kg，游离甲醛含量100mg/kg，可溶性重金属含量（铅Pb≤50mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤50mg/kg，汞Hg≤50mg/kg）。全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点,颜色均匀、硬度达3H级漆膜。 |
| KTV家具 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多人沙发 | 900\*1000 | 35 | 米 |  |  | 实木+多层板内架，海绵扪超纤耐磨皮，底座拉丝不锈钢围边 |
| 2 |  | 茶几 | 1150\*800\*550 | 14 | 个 |  |  | 台面国产岩板，柜体金属氟碳烤漆，透光部分亚克力，内藏充电电源(甲方提供) |
| 3 |  | 矮凳 | 直径380\*420 | 25 | 个 |  |  | 实木+多层板内架，海绵扪超纤耐磨皮 |