**1.项目名称：铜仁学院主题教育馆建设装修**

**2.项目编号：TRZFCG-2020-082**

**3.采购方式：竞争性谈判**

**4.公示期限（不少于2个工作日）：**

**2020年7月23日-2020年7月24日**

**5.采购预算：800000.00元（最高限价：692058.00元）**

**6.采购预算确定依据：**

**铜仁市直单位政府采购（集中采购）申报表**

**7.采购人名称：铜仁学院**

**联系地址：铜仁学院**

**项目联系人：曾老师**

**联系电话：15885786630**

**8.采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心**

**联系地址:铜仁市公共服务中心四楼（川硐麒龙国际会展城）**

**项目联系人:杨玄**

**联系电话:0856-3912922**

**任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。**

**铜仁学院主题教育馆建设装修**

**工程量清单及要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、工程名称：装饰工程** |   |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|  | 拆除 |  |  |  |
| 1 | 地面成品保护 | 1.地面彩条布成品保护2.地面夹板成品保护 | m2 | 649 |
| 2 | 拆除原石膏板天花 | 1.龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 石膏面2.楼层运出垃圾 垂直运距≤15m3.拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):5 | m2 | 412 |
|  | 天花 |  |  |  |
| 3 | 石膏板跌级造型天棚 | 1.平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 450×450 平面2.平面、跌级天棚 天棚面层 防火石膏板 安在U形轻钢龙骨上3.喷刷涂料 抗碱封底涂料 天棚面4.喷刷涂料 成品腻子粉 每增加一遍5.抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚面 两遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 170 |
| 4 | 灯带（槽） | 1.附加式灯槽2.平面、跌级天棚 天棚面层 石膏板 安在U形轻钢龙骨上3.喷刷涂料 成品腻子粉 每增加一遍4.抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚面 两遍 实际遍数(遍):35.压克力灯槽 | m | 80 |
| 5 | 定制黑色烤漆冲孔铝板，光纤灯软膜灯箱造型 | 1.定制黑色烤漆冲孔铝板，光纤灯软膜灯箱造型 | 个 | 1 |
| 6 | 原顶刷黑色乳胶漆两遍 | 1.抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚面 两遍 | m2 | 65 |
| 7 | 格栅吊顶 | 1.抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚面 两遍2.平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) ＞600×600 平面3.平面、跌级天棚 天棚面层 铝合金挂片天棚 条型 间距100mm | m2 | 160 |
|  | 墙面 |  |  |  |
| 8 | 墙面100系列轻钢龙骨 | 1.墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖400mm,横750mm | m2 | 240 |
| 9 | 墙面基层 | 1.墙饰面 9mm阻燃板基层2.双面刷防火涂料三遍3.其他木材面油漆 木基层板 防腐油一遍4.墙饰面 9.5mm防火石膏板石膏板墙面5.7mm雪弗板面层 | m2 | 142.13 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 1.喷刷涂料 抗碱封底涂料 天棚面2.喷刷涂料 成品腻子粉 每增加一遍3.抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 两遍 实际遍数(遍):3 | m2 | 93.3 |
| 11 | 墙面木龙骨雪弗板基层 | 1.墙饰面 龙骨基层 断面≤750mm2 木龙骨平均中距≤300mm2.其他木材面油漆 双向木龙骨 防火涂料两遍3.其他木材面油漆 双向木龙骨 防腐油一遍4.墙饰面 9mm阻燃板基层5.双面刷防火涂料三遍6.其他木材面油漆 木基层板 防腐油一遍7.墙饰面 9.5mm防火石膏板石膏板墙面8.7mm雪弗板面层 | m2 | 37.6 |
| 12 | 不锈钢踢脚线 | 1.不锈钢踢脚线2.墙饰面 9mm阻燃板基层 | m | 121.5 |
| 13 | 油画布UV打印画面 | 1.油画布UV打印画面 | m2 | 94.23 |
| 14 | 定制手绘油画 | 1.定制手绘油画 | m2 | 22 |
| 15 | 灯槽 | 1.附加式灯槽2.双面刷防火涂料三遍3.其他木材面油漆 木基层板 防腐油一遍4.墙饰面 9.5mm防火石膏板石膏板墙面5.7mm雪弗板面层 | m | 20 |
| 16 | 660高金属立体字 | 1.660高金属立体字 | 个 | 5 |
| 17 | 300高金属立体字 | 1.300高金属立体字 | 个 | 4 |
| 18 | 260高金属立体字 | 1.260高金属立体字 | 个 | 18 |
| 19 | 220高PVC立体字 | 1.220高PVC立体字 | 个 | 18 |
| 20 | 140高PVC立体字 | 1.140高PVC立体字 | 个 | 67 |
| 21 | 80高PVC立体字 | 1.80高PVC立体字 | 个 | 40 |
| 22 | 立体挂板 | 1.立体挂板 | m2 | 24.06 |
|  | 门窗 |  |  |  |
| 23 | 单开木质隐形门防火门 | 1.木质隐形门防火门 | 樘 | 1 |
| 24 | 双开木质隐形门防火门 | 1.木质隐形门防火门 | 樘 | 1 |
|  | 定制展品 |  |  |  |
| 25 | 不忘初心，牢记使命主题雕塑 | 1.不忘初心，牢记使命主题雕塑 | 项 | 1 |
| 26 | 成品展台 | 1.成品展台 | m | 4.5 |
| 27 | 04立面小场景还原 | 1.04立面小场景还原 | 项 | 1 |
| 28 | 09立面人物雕塑场景还原 | 1.09立面人物雕塑场景还原 | 项 | 1 |
| 29 | 13立面人物雕塑场景还原 | 1.13立面人物雕塑场景还原 | 项 | 1 |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **二、工程名称：强电工程** |   |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长) 1.0m | 台 | 2 |
| 2 | KBG 25管 | 1.KBG 25管 | m | 260 |
| 3 | KBG 20管 | 1.KBG 20管 | m | 170 |
| 4 | 金属软管 | 1.可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格 15# | m | 70 |
| 5 | 4\*50+1\*35电缆 | 1.4\*50+1\*35电缆 | m | 50 |
| 6 | BV-2.5mm2 线 | 1.BV-2.5mm2 线 | m | 510 |
| 7 | BV-4mm2 线 | 1.BV-4mm2 线 | m | 780 |
| 8 | 轨道射灯 | 1.轨道射灯 | 套 | 56 |
| 9 | 轨道 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 滑轨 | m | 78 |
| 10 | 灯带 | 1.灯带（含灯箱内） | m | 150 |
| 11 | 照明开关 | 1.跷板暗开关 单控≤3联 | 个 | 8 |
| 12 | 插座 | 1.普通插座安装 单相 明插座电流≤15A | 个 | 30 |

|  |
| --- |
| **三、工程名称：多媒体工程** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|  | P3 LED屏 |  |  |  |
| 1 | P3 LED屏 | 1.P3 LED屏 | m2 | 5 |
| 2 | P3 LED屏钢架 | 1.P3 LED屏钢架 | m2 | 5 |
| 3 | 天猫盒子 | 1.天猫盒子2.主站系统设备安装调试 服务器及系统软件 | 台 | 1 |
| 4 | 超低音箱 | 1.超低音箱 | 个 | 2 |
| 5 | 定压功放 | 1.功率放大器 | 个 | 1 |
| 6 | KBG 25管 | 1.KBG 25管 | m | 80 |
| 7 | 秋叶原超五类网线 | 1.秋叶原超五类网线 | m | 120 |
| 8 | 秋叶原100芯无氧铜音响线 | 1.秋叶原100芯无氧铜音响线 | m | 30 |
| 9 | hdmi线 | 1.hdmi线 | m | 10 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 10 | 手机扫码程序开发 | 1.手机扫码程序开发 | 项 | 1 |

**中标人须在10月31日前完工。**

**注、1、招标文件论证费和专家评审费由中标人承担；**

 **2、中标价包含前期方案设计费（费用为4.1万元），该费用支付方式和时间在施工合同中约定；**

 **3、装修设计效果图及设计施工图见附件。**