**1.项目名称：铜仁市市直单位2020年第二批特种专业技术用车政府采购项目**

**2.项目编号：TRZFCG-2020-151**

**3.采购方式：竞争性谈判**

**4.公示期限（不少于2个工作日）：**

**2020年9月16日-2020年9月17日**

1. **采购预算：600000.00元（最高限价：600000.00元）**

**6.采购预算确定依据：**

**铜仁市直单位政府采购（集中采购）申报表**

**7.采购人名称：铜仁市机关事务中心**

**联系地址：铜仁市机关事务中心**

**项目联系人：何先生**

**联系电话：0856-5209531**

**8.采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心**

**联系地址:铜仁市公共服务中心四楼（川硐麒龙国际会展城）**

**项目联系人:杨惠茹**

**联系电话:0856-3912921**

**任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。**

**铜仁市市直单位2020年第二批特种专业技术用车政府采购项目参数**

**尾气排放：**国六排放

**额定载客：**6人

**底盘：**客车型

**排量：**大于等于2.2T，小于等于3.0T

**外形尺寸**（mm）：≥5780×≥1974×≥2560

**厢体内部尺寸（mm）：**≥2093×≥1620×≥1515

**载质量（kg）：**≥835

**总质量（kg）：**≥3700

**容积：**≥5立方

**冷藏厢体：**一体化不锈钢结构，保温性能、密封性能均达到国家A级标准，厢体内隔温芯板为硬聚氨酯保温材料，材料密度达到45-50kg/m³，保温层厚度分别为80mm～100mm。厢体内安装地板“矩形”导轨地板，厢内安装LED照明系统、CCMS系统，医药标准结构。

**厢体材料：**316医药标准不锈钢无缝整版。

制冷机组：制冷量（瓦）：4250/2200。厢体可控温度为常温至零下18度，温度控制范围2~8℃。设置车厢内温度监控探测点不小于2个，显示、读取、存储并实时打印温度记录，超过温控范围可实现短信报警，保证疫苗运输过程中的温湿度数据能上传贵州省疫苗全程追溯平台。

**附件：**不锈钢蒸发器防护网，LED厢内顶灯，整车反射器型材一套。

**保温层：**三明治结构、真空制版、骨架预埋、后门开启件全为不锈钢件。

**车厢报警系统：**车厢安装报警灯及报警器。

**安全配置：**倒车雷达、倒车影像。

**备注：招标文件论证费和专家评审费由中标人承担。**