**铜仁市公共资源交易中心**

**（政府采购）**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招标项目：2021年省级民政民生实事提质改造项目**

**招标编号：**TRZFCG-2021-142

**招标方式：公开招标**

**项目类别：货物类**

**铜仁市公共资源交易中心编制**

**温馨提示：供应商投标特别注意事项**

1. 参加投标之前，供应商应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理，以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入铜仁市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。
2. 一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章。
3. 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。
4. 电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。
5. 对收取投标保证金的项目，只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下：

1.线上报名获取缴纳随机码

·登录公共资源电子交易系统

·进入【业务管理】-【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

·进入报名页面 填写完报名信息后（带\*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

· 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2.缴纳保证金

·按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

·不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

·打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3.打印回执

·进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金” 。

·点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

1. **加★号的条款均被视为重要的指标要求。**
2. 投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。
3. 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。
4. 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
5. 联合体投标的，供应商录入报名投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。
6. 评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。
7. 供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。
8. 交易中心为采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。
9. （本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

**招标公告**

受**铜仁市民政局**委托，铜仁市公共资源交易中心对**2021年省级民政民生实事提质改造项目**进行国内**公开招标**，现欢迎国内合格的投标人参与投标。

1. 项目名称：2021年省级民政民生实事提质改造项目
2. 项目编号：TRZFCG-2021-142
3. 项目序列号：TRZFCG-2021-142
4. 4.项目联系人：黄丽

5.项目联系电话：0856-3912922

6.采购方式：公开招标

7.采购货物或服务情况：

（1）采购主要内容：2021年省级民政民生实事提质改造项目

（2）采购数量：1批

（3）**采购预算：10580686元**

**1包家居家具设备：1700000元，2包电梯设备：2059200元，3包电子电器设备：1399976元，4包医疗康复设备：5421510元**

**最高限价：10580686元**

**1包家居家具设备：1700000元，2包电梯设备：2059200元，3包电子电器设备：1399976元，4包医疗康复设备：5421510元**

（4）简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件

（5）交货时间或服务时间：详见采购文件

（6）交货地点或服务地点：采购人指定的地点

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见采购文件

8.供应商资格要求：

（1）一般资格要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件；

②具有国内法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标。

③本项目不接受联合体。

特殊资格要求：

①2包：投标人若为制造商，具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质；投标人若为代理商，则代理商须提供产品制造商的《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》(电梯)B级及以上的复印件，同时提供制造商针对本次投标的唯一授权书。

4包：投标供应商具有医疗器械生产或经营许可证。

②本项目是电子开评标，请各位投标人携带CA前往交易中心投标。

9.获取采购文件信息：

（1）购买采购文件时间： 2021年11月3日9:00至2021年11月9日17：00

（2）采购文件发售截止时间：2021年11月9日17：00

（3）购买采购文件地点： 全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）

（4）招标采购获取方式： 网上购买

（5）采购文件售价： 0元/套

**注：**投标人应随时登录贵州省政府采购网或铜仁市公共资源交易中心网“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

10.投标截止时间（北京时间）：2021年11月30日9：30

11.开标时间（北京时间）： 2021年11月30日9：30

12.开标地点： 铜仁市公共服务中心四楼（川硐教育园区麒龙国际旁）

13.投标保证金情况

1. 投标保证金额：每个包20000元人民币
2. 投标保证金交纳时间： 2021年11月30日9：30前

（3）投标保证金交纳方式：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

（4）开户银行及帐号

单位名称：铜仁市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行

帐  号：2408060119200041734

14.采购人名称:铜仁市民政局

联系地址:铜仁市民政局

项目联系人:李科长

联系电话:18708610811

15.采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

16.采购代理机构全称：铜仁市公共资源交易中心

联系地址：铜仁市公共服务中心四楼（铜仁市川硐教育园区麒龙国际旁）

项目联系人：黄丽

联系电话：0856-3912922

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） 。同时对信用信息查询记录和证据截图制作于标书内。

机构名称：铜仁市公共资源交易中心

2021年11月

# 第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## **名词解释**

### 采购代理机构：是指铜仁市公共资源交易中心 (简称交易中心)。交易中心是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。交易中心不以任何身份出任评标委员会成员。

### 采购人：是指铜仁市民政局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

### 投标人：是指完成本项目报名信息登记并提交投标文件的供应商。

### 招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

### 电子投标文件：是指使用铜仁市公共资源交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

### 电子签名和电子签章：是指依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。(贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在我中心投标使用。)

### 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 采购信息发布网站：贵州省政府采购网、和铜仁市公共资源交易中心网。

## **一般要求**

### **投标的费用**

### 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

### **招标文件的澄清和修改**

### 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延提交投标文件截止时间。

### 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。投标人应随时登录贵州省政府采购或铜仁市公共资源交易中心网“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

### 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### **关于联合体投标**

### 对接受联合体投标的项目：

### 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

### 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

### 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

### 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

### 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

### 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。商务评分中对“不良信用记录的扣分”按联合体各成员情况打分，对“综合信用评价得分”按主体方情况打分。**（如第二章采购需求有相应约定的从其约定）**

### 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小微企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附小微企业的《中小企业声明函》。

### **关于关联企业**

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### **关于分公司投标**

### 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### **关于中小企业投标**

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### **知识产权**

### 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### **纪律与保密事项**

### 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## **质疑与投诉**

### 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

### 质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

### 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

### 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（七）质疑受理部门：铜仁市公共资源交易中心政府采购交易科

1. 提交质疑函地点：铜仁市公共服务中心四楼政府采购交易科，质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购-常见问题解答”下载。

（九）本次采购活动中，交易中心对质疑回复等文件的送达方式为现场取件或电子邮件（交易中心指定邮箱为：[trggzyjyzxzfcg@163.com，该邮箱仅用于发送文件）。](mailto:trggzyjyzxzfcg@163.com，该邮箱仅用于发送文件）。)

## **投标要求**

### **投标文件的制作**

### 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

### 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

### 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

### 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

### ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

### 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

### **投标文件的提交**

### 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

### 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

### 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到公共服务中心四楼自助服务区完成上传。

### 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

### 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

### 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

1. 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；
2. 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；
3. 投标文件损坏或格式不正确的；
4. 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

### **投标文件的修改与撤回**

### 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

### 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

### **投标文件的解密**

### 投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

### **投标有效期**

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### **投标保证金**

### 投标人应交纳投标保证金

### 交易中心不接受现金、支票及汇票方式提交的投标保证金。

### **投标保证金交纳**

### （1）投保证金应以投标人的名义汇入铜仁市公共资源交易中心账户

### 收款单位：铜仁市公共资源交易中心

### 开 户 行：工行贵州铜仁分行九龙支行

### 银行账号：2408060119200041734

（2）线上报名获取缴纳随机码

·登录公共资源电子交易系统

·进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

·进入报名页面 填写完报名信息后（带\*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

· 报名成功后，在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

### （3）缴纳保证金

·按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

·不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

·打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

在中标结果公告发出之日起5个工作日内，交易中心采用银行主动划账方式退还未中标人的投标保证金（如有）；在采购人与中标人签订合同、并上传合同后5个工作日内，退还中标人的投标保证金（如有）；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退还所有投标人的投标保证金（如有）。采购失败的项目，在采购结果公告后五个工作日内，退还所有投标人的投标保证金（如有）。投标保证金自动划回到投标人银行账号。

### 下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

### 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；

### 中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；

中标人无正当理由放弃中标的。

# 

# 采购人需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包家具家居设备参数 | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 |
|
|
| 1 | 家具家居设备 | 办公桌椅 | 1.尺寸（长\*宽\*高）:1200\*600\*800MM  2.基材：采用优质E1级三聚氰胺板，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。  3.饰面：采用优质三聚氰胺纸，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。  4.封边：选用优质PVC封边条，主材板材厚度≥1.5cm，封边厚度≥1.5mm，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。  5.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。  6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 7.转椅：金属座架可调节高度360度旋转三层网采用全涤纶材料织造而成，其独特的间隔及弹性，具有较好的透气性和抗压减震功能，防火，防滑，防沷水等特殊处理。 | 套 | 26 |
| 2 | 家具家居设备 | 老人桌 | 1.尺寸（长\*宽\*高）：1200×800×760mm  2.材质：主材橡胶木，全实木 3.桌腿材质：橡胶木  4.桌板厚度2cm， 5.经过防腐处理后不易开裂变形。四周圆角设计，不易磕碰 6.脚；全实木四脚支撑，牢固性更强  7.三角形连接桌脚  8.漆面；采用环保原木漆无色无味 | 张 | 421 |
| 3 | 家具家居设备 | 老人椅 | 1.尺寸（长\*宽\*高）：510\*562\*784mm 2.曲木框架：采用优质A级实木多层板，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 3.扶手：曲木设计一体成形，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 4.靠背坐垫：采科技布，防水防尘，具有一定的阻燃软包防火要求，高密度海绵，防止褥疮； 5.油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 张 | 903 |
| 4 | 家具家居设备 | 三人沙发 | 1.承重（kg）≥300kg 2.尺寸（长\*宽\*高）1900\*750\*750mm 3.采用科技布面料，更容易打理，耐磨性强 4.优质松木框架、碳素钢脚、高密度海绵 5.适合失能、半失能老人使用 | 套 | 41 |
| 5 | 家具家居设备 | 衣柜 | 1.优选E1级环保板材、密度板，结构稳定，不易变形 2.橡木打造柜腿，安全稳固承重力强 3.优质五金配件，结构牢固，经久耐用 4.尺寸（长\*宽\*高）：800\*500\*1600mm | 个 | 365 |
| 6 | 家具家居设备 | 床头柜 | 1.环保免漆板材。板材厚度16mm。优质五金配件，PVC封边 2.立领设计，顶部加高挡板 3.开放式储物，随拿随取 4.底部加高，避免抽屉底部与地面的接触，干净防潮，前置圆角处理，老人起夜不易磕撞受伤 5.尺寸（长\*宽\*高）400\*450\*450mm | 个 | 878 |
| 7 | 家具家居设备 | 坐便椅 | 1.尺寸:长49CM宽53CM,高78-90CM,折叠后尺寸：52\*18\*78.5CM,座位高度：42,5-54.5CM高低5档可调座位宽度：46CM,,安全承重：100KG,净重：7.2KG。 2.以 GB/T24434-2009《座便椅（凳）》为执行标准，其结构如下： 3.椅架; 由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2\*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。 表面采用高温粉体烤漆处理。 4.座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。 5.桶：直径26CM，圆形加厚PVC光面桶，无味防裂 6.扶手：PE防水扶手。 7.脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 张 | 240 |
| 8 | 家具家居设备 | 餐具 | 1.材质：高温瓷 2.工艺：釉下彩 3.配置：4.5英寸饭碗6个、4英寸面碗2个、7英寸饭盘4个、8英寸饭盘1个、4英寸味碟6个、小汤勺6个、鸡翅木筷6双 | 套 | 55 |
| 9 | 家具家居设备 | 助食餐具 | 1.产品材质：（叉勺）403食品级不锈钢、硅胶、TPE、ABS（防晒碗）食用级PP塑料、硅胶 2.尺寸：叉子26cm 勺子26cm 3.碗体12.5\*8cm 4.适合失能老人助食使用 | 套 | 275 |
| 10 | 家具家居设备 | 就餐桌（1桌4椅） | 1.一桌四椅 2.尺寸：140×70（cm） 3.材质：桌面杉木板，木板厚度：1.5cm 4.钢架：三角链接结构，环保聚酯漆烤漆工艺，可5.调节脚垫，圆角设计适合老人用餐 6.椅子尺寸：39×34×85cm | 张 | 245 |
| 11 | 家具家居设备 | 洗浴椅 | 1.尺寸:长：41CM,宽：47CM,高：74-82cm,坐板尺寸：51CM\*31CM座位离地高度：39-57㎝M,重量：2.5㎏。 2.以Q/DF6-2004《卫生用具》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构如下： 3.椅架：由6063T5铝合金组成，管的直径是25.4mm，管的厚度是1.2mm，表面处理阳极氧化处理，美观耐用，可拆装，包装尺寸小。 4.座板和靠背：均为白色防水吹塑座板，座板和靠背板面都带孔，带防滑纹理，不积水，有效的保持坐板的干爽，防止滑到，舒适耐用 5.椅脚：高度8档调节，配备加大橡胶防滑脚垫，着地性好，稳定性佳。 | 张 | 180 |
| 12 | 家具家居设备 | 防滑地垫 | 1.材质: PVC 2.图案: 纯色  3.尺寸: 380×700（mm ）， 4.工艺: 机器织造、沥水孔设计、真空吸盘 5.清洗类型: 可手洗 可机洗 吸尘 | 张 | 700 |
| 13 | 家具家居设备 | 尿盆 | 女用： 1.总长：240mm，总宽：120mm，总高：170mm； 2.净重量：111g； 3.材质：塑料； 4.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用; 男用 1.总长：250mm，总宽：120mm，总高：120mm； 2.材质：塑料 3.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用; | 个 | 170 |
| 14 | 家具家居设备 | 仪容镜 | 1.金属框，可移动。600\*680\*120mm 2.材质；框架金属喷涂工艺；玻璃；镜面使用加厚玻璃 3.滑轮；橡胶防滑脚垫，着地性好，稳定性佳。 | 面 | 10 |
| 15 | 家具家居设备 | 喝水杯 | 1.材质：PC亚克力 2.尺寸：高11.5cm，口径8.0cm 3.容量：350ML左右 4.杯口加厚防摔、斑点外壁防止脱落 | 个 | 380 |
| 16 | 家具家居设备 | 防杀虫害的设施和用品 | 1.一级引诱：利用昆虫的趋光、趋热性进行引诱 2.二级引诱：通过不同的光谱频率，针对性的引诱 3.三级引诱：通过昆虫信息素，进行全面引诱 4.功率：小于1.5W 5.电压：DC-5V 6.使用面积：100-150㎡ 7.便携USB电源设计、一键式即时开关，轻触即可切换光谱 8.1-2档暖光光谱：诱杀跳蚤、飞蛾、螨虫等 9.3-4档蓝色冷光光谱：诱杀蚊子、苍蝇等 10.关闭光源：诱杀蟑螂、蚂蚁、螨虫、臭虫等爬虫 11.产品含昆虫信息素 | 个 | 12 |
| 17 | 家具家居设备 | 书架 | 1.尺寸：1200×320×1900mm  材质：板材采用E1级板贴面，门框采用铝合金包玻璃，具有很强的耐磨性和耐高温性。经过高温、不易变形，从而其使用的高可靠性。 2.封边平直、顺滑，不脱胶、翘起； 3、产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密，间隙细小且均匀；整件产品拼接好，接缝齐整， 抽屉滑道均为三节双重消音滑道，柜门合页采用弹簧铰链。铰链附有调节螺钉。 | 个 | 12 |
| 18 | 家具家居设备 | 看书桌椅 | 1.尺寸：1200×600×750mm  2.材质：主材橡胶木， 3.桌腿材质：橡胶木，全实木打造，耐用，踏脚设计，适合行动不便老人使用，前置圆角处理，不易磕碰，经过防腐处理后不易开裂变形。四周圆角设计，不易磕碰，脚；全实木四脚支撑，牢固性更强 ，三角形连接桌脚  4.漆面；采用环保原木漆无色无味 5.椅子尺寸;510\*480\*780mm，材质 ：主材橡胶木,坐板海绵软体，防止老人久坐劳损，座面；使用超纤皮或麻布 | 套 | 12 |
| 19 | 家具家居设备 | 书画桌椅 | 1.桌子尺寸：长1200×宽600×高750mm  2.材质：主材橡胶木全实木  3.油漆：环保聚油漆  4.桌脚：橡胶木，圆角设计，不易磕碰，无档板适合轮椅使用，经过防腐处理后不易开裂变形。四周圆角设计，不易磕碰，脚；全实木四脚支撑，牢固性更强，三角形连接桌脚，漆面；采用环保原木漆无色无味 5.椅子尺寸;510\*480\*780mm，材质 ：主材橡胶木,坐板海绵软体，防止老人久坐劳损，座面；使用超纤皮或麻布 | 套 | 12 |
| 20 | 家具家居设备 | 书画用具 | 1.尺寸：310\*180\*50mm 2.配置：善琏湖笔\*4（大号兼毫款、羊毫款、狼毫款、小号兼毫款）、墨条\*1、砚台\*1、笔山\*1、笔洗\*1、镇尺\*2 | 套 | 12 |
| 21 | 家具家居设备 | 棋牌桌椅 | 1.桌子尺寸880\*880\*760mm 2.椅子尺寸450\*400\*900mm 3.实木桌脚，耐用性高 4.台面翻转，自由切换 5.环保生态漆，耐磨无异味，椅子有扶手。 6.木质轨道，越用越顺滑 7.高密度金属配件，咬合紧密 8.稳固三角定位 | 套 | 11 |
| 22 | 家具家居设备 | 棋子（象棋、五子棋） | 1.棋盘材质：PU 2.棋子材质：密胺、仿白玉棋子 3.塑胶仿草编罐（9\*14cm） 4.棋盘尺寸：43.4\*46.3cm 复合植绒皮革棋盘 | 副 | 12 |
| 23 | 家具家居设备 | 活动室桌椅 | 1.桌子尺寸600\*750mm 2.椅子尺寸780\*550\*420mm 3.玻璃面 4.人体工程学设计，优质金属支架，带扶手座椅更符合人体工程学设计。 5.钢架：三角链接结构，环保聚酯漆烤漆工艺，圆角设计适合老人使用 | 套 | 11 |
| 24 | 家具家居设备 | 操作台 | 1.长1800×宽800×高800mm双层 2.材质：不锈钢 3.板面厚度：1.0mm ，四脚五金连接，双层设计 | 台 | 9 |
| 25 | 家具家居设备 | 菜品公告栏、时钟 | 菜品公告栏 1.根据现场实际情况定制 2.板面材质：金属烤漆、带磁 3.单面用、铝合金边框、可锁脚轮 4.含磁性板擦、白板笔、磁扣 时钟 1.尺寸：260\*260\*30mm 2.机芯：静音机芯 3.材质：全新环保工程塑料 4.电池：5号碳性电池一节 | 个 | 12 |
| 26 | 家具家居设备 | 轮椅就餐位 | 1.参考尺寸：1200×600×750（mm） 2.材质：主材橡胶木全实木 3.桌腿材质：橡胶木  4.经过防腐处理后不易开裂变形。圆角设计，不易磕碰，经过防腐处理后不易开裂变形。四周圆角设计，不易磕碰，脚；全实木四脚支撑，牢固性更强 ，三角形连接桌脚，漆面；采用环保原木漆无色无味 | 张 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2包电梯设备参数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | 参考规格型号 | | | | | | | | | | 单位 | 备注 |
|
|
| 1 | 电梯设备 | 电梯 | 电梯类型 | 载重量 | 速度 | 层门站 | 轿厢尺寸 | 开门尺寸 | 开门方式 | 提升高度 | 数量 | 备注 | 台 |  |
| 宽\*深\*高 | 宽\*高 | （台） |
| 无机房无障碍医用电梯 | 1600kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1400mm\*2400mm\*2500mm | 1000mm\*2100mm | 旁开门 | 15700mm | 1 | 并联运行 |
| 无机房无障碍医用电梯 | 1600kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1400mm\*2400mm\*2500mm | 1100mm\*2100mm | 旁开门 | 15700mm | 1 | 并联运行 |
| 无机房无障碍医用电梯 | 1600kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 1300mm\*2500mm\*2500mm | 1100mm82100mm | 旁开门 | 8200mm | 1 | 单台运行 |
|
| 无机房无障碍乘客电梯 | 1000kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1600mm\*1450mm\*2500mm | 900mm\*2100mm | 旁开门 | 15600mm | 1 | 单台运行 |
|
| 无机房无障碍医用电梯 | 1600kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1400mm\*2300mm\*2500mm | 1100mm\*2100mm | 贯通门旁开 | 15600mm | 1 | 单台运行 |
|
| 有机房无障碍医用电梯 | 1600kg | 1.0m/s | 3/3/3 | 1300mm\*2500mm\*2500mm | 1200mm\*2100mm | 旁开门 | 7350mm | 1 | 单台运行 |
|
| 无机房无障碍乘客电梯 | 1000kg | 1.0m/s | 4/4/4 | 1600mm\*1500mm\*2500mm | 900mm\*2100mm | 中分门 | 11100mm | 1 | 单台运行 |
|
| 有机房无障碍医用电梯 | 1600kg | 1.0m/s | 4/4/4 | 1400mm\*2400mm\*2500mm | 1100mm\*2100mm | 旁开门 | 11800mm | 1 | 单台运行 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3包电子电器设备参数 | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 备注 |
|
|
| 1 | 电子电器设备 | 电视机 | 1. 物理分辨率：1920\*1080 2、亮度：N≥230nit 3、对比度: X≥1200 4、刷新频率：不低于60HZ 5、操作系统：Androd4.4以上 6、支持开机视频及画面定制 7、USB端口2个，网络端口1个，VGA端口1个 支持多屏互动 2. 产品尺寸：43 寸及以上液晶电视   9、安装方式：需同时满足挂式、坐式两种安装需求 | 台 | 109 |
| 2 | 电子电器设备 | 空调（立式） | 1、变频（3P） 2、制冷功率（2150W±10%），制热功率（2900W±10%)；制冷量7200W 3、可实现风速无极调节 4、静音效果不超过50分贝 | 台 | 5 |
| 3 | 电子电器设备 | 空调（挂式） | 1、变频（1.5P） 2、制冷功率（750W±10%），制热功率（1200W±10%)；制冷量3500W 3、可实现风速无极调节 4、静音效果不超过28分贝 | 台 | 339 |
| 4 | 电子电器设备 | 热水器、淋浴器 | 1.≥80升  2.2200W  3.防电墙技术 4.二级能效6.820\*465\*465 | 套 | 50 |
| 5 | 电子电器设备 | 消毒柜 | 1. 消毒时间60min消毒温度(℃)125℃ 2、电源220V 3、面板材质食品级不锈钢 4、层架载物重量≥10kg   5、容积：三层 50 升及以上 | 台 | 12 |
| 6 | 电子电器设备 | 排风排烟设备 | 1.长2米 2.面板材质：不锈钢 3.排风量：50±2m³/min 4.出风孔径：180mm（直径） 5.最大风压：580 6.功率：650W 7.安装方式：靠墙安装、吊顶安装 | 套 | 9 |
| 7 | 电子电器设备 | 洗衣机 | 1.10kg滚筒洗烘一体机 2.60-75℃恒温蒸汽烘干 3.静音变频电机，动力强劲 4.具有自洁程序 5.产品能效：一级 | 台 | 13 |
| 8 | 电子电器设备 | 监控设备 | 标配如下，可根据用户实际需求定制 8个摄像头 高清红外夜视：采用红外阵列红外灯技术，照射距离可远达30米 200W网络高清 语音类型：拾音 1台服务器 8路高清POE一体化录像机 高速回放 24小时无间断录像 兼容性大，支持ONVIF协议 硬盘存储30天 | 套 | 13 |
| 9 | 电子电器设备 | 摄像头 | 高清红外夜视：采用红外阵列红外灯技术，照射距离可远达30米 | 个 | 111 |
| 10 | 电子电器设备 | 定位设备 | 精准定位、轨迹查询、电子围栏、连续定位5-10天 支持录音 无线磁吸充电技术 生活防水 SOS报警 | 个 | 14 |
| 11 | 电子电器设备 | 安全灶具 | 根据现场实际情况定制 面板材质：不锈钢 进风方式：带风机 点火方式：脉冲点火 热功率：120W 额定燃气供气压力：2000Pa-2800Pa 额定热负荷：20KW 灶眼数：2 挖孔尺寸：炉头直径31CM 燃气：天然气、液化气可选 | 个 | 8 |
| 12 | 电子电器设备 | 燃气报警装置 | 远程报警、定期自检提醒 高品质气体传感器，采用阻燃材料生产 安装简单：吸顶或壁挂 | 个 | 11 |
| 13 | 电子电器设备 | 助视器 | 主要技术指标和参数 1.屏幕尺寸不低于：5英寸； 2.最小放大倍数≤1倍（支起支架），最大放大倍数≥80倍； 3.待机工作时间≥4小时； 4.具有可翻转180°的阅读手柄； 5.白色按键，黑色面板，高对比度设计； 6.可通过翻转阅读手柄开机； 7.具有图像冻结功能。冻结后可对图像放大缩小，改变显示模式； 8.不低于17种显示模式； 9.关机后，助视器可记录关机前的放大倍数和显示模式； 10.具有视频输出端口； 11.可打开关闭按键音； 12.可充电电池供电，电池可拆卸； 13.可打开关闭助视器辅助照明灯； 14.在开机与关机状态下，均可使用手电筒功能； 15.具有屏幕亮度调节功能； 16.阅读手柄与手写支架一体化设计； 17.具有自动关机功能； | 个 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4包医疗康复设备参数 | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | 参考条件 | 单位 | 备注 |
|
|
| 1 | 医疗康复设备 | 养老护理床 | 1.规格：床长2080mm±10mm，床宽940mm±10mm，床面距地面高度：500mm±10mm，床高870mm±10mm。 2.床面采用网格格栅结构，床架采用60×30方管焊接而成。 3.功能：背框最大折起角≥65°；腿框最大折起角≥50°；脚框最大折起角≥120° 4.床头采用木质结构，床体左右两侧有木板包围。床头板、床尾经设计有方便搬运的把手位。 5.护栏：护栏尺寸：长×宽：约800mm×440mm，可在床身两侧依据需要自由挪动位置。 6.手摇起背和抬腿调节，配有两根折叠手摇机构。摇动起背手柄可让使用者形成坐姿，方便就餐。 7.配有四个万向静音轮，方便来回挪动床体，轮子上面配有刹车功能，当把床放在合适的位置时，把刹车固定好，这样会更加稳固。 提供质量检验机构出具的检验报告 | 张 | 1348 |
| 2 | 医疗康复设备 | 护理床翻身器 | 一、正常工作条件 1) 环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2) 相对湿度：≤80%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：约1440mm×168mm×472mm 2）滚筒线速度：4m/min 3）滚筒数量：2个 4）抱枕：2个 5）床单尺寸（长×宽）：约2500mm×1350mm 6）输入功率：100VA 产品特性 目前长期卧床人士由于不能经常翻身，容易引发褥疮，以致受压支柱溃烂坏死。常用的预防方法是使用防褥疮垫，但气垫床使用不便，透气性差，容易导致病人因汗液潮湿粘连，病人背部有不适感，长期耗电有噪音，让病人烦躁，影响休息；或者采用人工护理每1-2小时定期对病人翻身，劳动量大，因病人行动不便，耗时耗力。本产品采用电子助力，可有效解决翻身难的问题。 提供质量检验机构出具的检验报告 | 张 | 13 |
| 3 | 医疗康复设备 | 急救箱 | 配置 8片长条形弹性创可贴 12片防水创可贴椭圆形 医用棉签1包 1袋无纺布绷带 2卷纱布绷带 1袋透气胶带WR（无纺布） 4片医用退热贴 1袋医用冰袋100g以上 1袋检查手套M中号 4片无菌敷贴 20支一次性棉棒碘伏 50片一次性酒精片50\*50mm 1支洁芙柔免洗凝胶60ml 1袋口对口呼吸膜30\*20cm 1个急救口哨 1支镊子10.5cm 圆尖头 1把安全剪刀14.5cm 1、屏幕 ：LCD数字显示，大约57.5x69.4mm 2、心律不齐检测  3、测量范围 压力：0-280mmHg 脉搏：40-199次/分 准确度 压力：±3mmHg 脉搏：±1次/分  4、测量方法：示波法 5、独立设置键  6、存储容量：99组记忆值 7、压力检测方式：电阻式压力传感器 | 个 | 33 |
| 4 | 医疗康复设备 | 血压计 | 1、屏幕 ：LCD数字显示，大约57.5x69.4mm 2、心律不齐检测  3、测量范围 压力：0-280mmHg 脉搏：40-199次/分 准确度 压力：±3mmHg 脉搏：±1次/分  4、测量方法：示波法 5、独立设置键  6、存储容量：99组记忆值 7、压力检测方式：电阻式压力传感器 | 个 | 55 |
| 5 | 医疗康复设备 | 体温计 | 1、非接触式红外体温仪  2、测温范围：体温模式：32℃-42.9℃ 3、精度：≦±0.3 4、测量时间：1秒自动测量  5、测量距离：≦5cm 6、自动关机：＜1分钟 7、10组记忆值，方便对比 8、功耗：≦300mW9、采用双探头技术（新增距离探头，提高探头稳定性） | 个 | 47 |
| 6 | 医疗康复设备 | 抢救床 | 规格：约1930\*640\*（500-900）mm 产品功能： 1. 床面靠背部分可折起角度0～60°±5°； 2. 车体高低调整范围：535-835（mm） 3. 床面尺寸：约1920\*640（mm） 4. 床体配带氧气瓶架及锁紧开关； 5. 抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置；  产品构成： 1、本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车； 2、产品配备床垫、盐水架。 产品特点：本产品主要框架结构采用铝合金铸成型，外型美观、结构坚固； 抢救车床面及护栏分体设计，上体选用阻尼器做支撑力源，操作方便； 液压助力可让使用者选择半卧位功能，床面可倾斜可升降； 抢救车采用中控刹车系统，稳定可靠； 配导向装置，一人可轻松操作； | 张 | 12 |
| 7 | 医疗康复设备 | 听诊器 | 适用范围：供听诊人体心、肺等器官活动变化声响用。 1、听诊器的频响曲线符合下列要求：  在100～500Hz范围内，以测试声源为基准衰减不大于12dB；  在500～1000Hz范围内，以测试声源为基准衰减不大于20dB。 2、耳环弹簧片的硬度在HR15N82.9～88.4范围内。 3、耳环的弹力适宜，当二耳塞拉开相距140mm时，其弹力值在1.372～1.960N范围内。 4、耳环的弹性良好，当二耳塞拉开相距300mm时，回复后其变形距离不大于10mm。 5、扁形听诊头上的膜片不松动。 6、听诊器内腔无裂痕、砂眼、听诊器各部件的外形对称，无裂纹、凹陷和镀层脱落以及焊接处残留堆积现象。 | 个 | 26 |
| 8 | 医疗康复设备 | 服务台 | 采用E1级高密度中纤板，抗弯力强，不易变形 甲醛释放量符合国家标准，表面易清洁，静电喷涂处理。应考虑便于为乘坐轮椅的老人提供服务设置高低服务台。 按现场实际情况定制 | 个 | 8 |
| 9 | 医疗康复设备 | 防压疮床垫 | （1）材质采用优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。波动式床垫，每8-10分钟循环充放气（2）气垫规格：大约长2200×宽940mm (3)最大出气压：不大于14kpa。电源电压：AC220v 50Hz（4）承重力：100KG | 张 | 47 |
| 10 | 医疗康复设备 | 体位垫 | 主要技术指标和参数 1) 角度：20°左右 2) 外形尺寸：约550mm×510mm×200mm 3）主要采用高密度海绵、皮革等 产品用途 适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。 | 张 | 14 |
| 11 | 医疗康复设备 | 呼叫设备 | 接收器用电：220V交流电源 发射器用电：12V23A碱性电池 遥控器功率：<10mw 编码格式：学习码 | 个 | 656 |
| 12 | 医疗康复设备 | 呼叫系统终端设备 | 电源输入DC5V1A AC100-240V 使用频率215MHz/433MHz 灵敏度-112db 安装方式壁挂/桌面 触摸感应按键 使用寿命>3000 防水登记IPX7级 发射距离开阔地>400m 1对40以上 | 套 | 25 |
| 13 | 医疗康复设备 | 无菌柜 | 尺寸：约1800\*850\*500mm 材质：不锈钢 配置：3块可调层板 | 台 | 12 |
| 14 | 医疗康复设备 | 紫外线消毒灯 | 电源压力：220V±20% 50HZ 灯管功率：30W\*2 紫外线波长：253NM 灯管可调角度：180° 消毒定时时间0-120分钟 适用面积：≥50㎡ | 副 | 12 |
| 15 | 医疗康复设备 | 氧气袋 | 30升 材质：由无毒，无有害化学作用的单面尼龙涂复橡胶材料制合而成 主要用于医院急救输送氧气和家庭病床吸氧。具有易清洁、强度高、携带方便、安全耐用等特点 | 个 | 37 |
| 16 | 医疗康复设备 | 氧气瓶 | 最大储气压力：14.7MPa  氧气流量调节范围为1-5L/Min 在流量关闭的情况下，高压部分能承受15MPa压力 经减压阀后，压力控制在0.2-0.3MPa安全阀排气压力为0.35±0.05MPa 最大储气量：≥1500L 使用时间：15-16小时（仅供参考） 主要零部件均采用优质合金材料制造，并进行严格的强度及可靠性试验，器安全性符合国家标准。减压后的气体经过特殊过滤及潮化，清除氧气中的不纯物质，使使用者在吸入时更加舒适安全。氧气压力与流量关系说明：当氧气压力下降至3MPa时，流量递减。 | 个 | 12 |
| 17 | 医疗康复设备 | 急救推车（柜） | 一层浅抽屉，一层深抽屉、对开门 1.主要由铝·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重； 2.ABS一体化护栏三面无空隙，台面包括护栏注塑工艺一次成形，凹陷台面高60-80mm 3.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、网篮圆针桶、双污物桶； 4.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 台 | 12 |
| 18 | 医疗康复设备 | 吸痰器 | 1.极限负压值：≥0.075MPa  2.负压调节范围：0.02MPa~极限负压值  3.抽气速率：≥18L/min  4.熔丝管：RF1 Ф5χ20 /1.5 A  5.贮液瓶：1000mL，一只  6.电源：AC220V，50Hz  7.输入功率：90VA  8.噪声：≤65dB（A）  9.吸引泵：活塞泵 | 台 | 6 |
| 19 | 医疗康复设备 | 平行杠 | 主要采用优质型钢、三聚氰胺板等 一、产品组成 由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 二、主要主要技术指标和参数 1）扶手杆高度：最低780mm，最高1200mm，分15档可调，每档调节尺寸为30 mm ； 2）两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm 3）扶手杆直径：φ38mm 4）脚踏板安全工作载荷：≥100 kg 5）矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：15° 三、产品特性 1）扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2）扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。 3）底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。 四、产品用途 用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。 提供质量检验机构出具的检验报告 | 个 | 12 |
| 20 | 医疗康复设备 | 训练用阶梯 | 主要采用优质型钢、三聚氰胺板等 一、产品组成 由阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。 二、主要主要技术指标和参数 1）梯面高度：100mm、120mm 2）扶手高度调节范围：0～310mm 3）阶梯踏板安全工作载荷：≥100㎏ 三、产品特性 1）扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2）配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 四、产品用途： 适用于提高患者日常上下楼梯的功能训练。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 个 | 12 |
| 21 | 医疗康复设备 | 智能主被动上下肢训练器 | 主要构件采用优质型钢，ABS塑料材质制造 一、产品组成 液晶触摸屏、磁控、扶手、上肢曲柄、旋钮、小腿支架、下肢曲柄、底座总成、脚踏、前轮、轮椅固定钩组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高，上肢曲柄转至下肢训练同侧，并降至最低位置下测量）：约760mm×710mm×1160mm 2）上肢被动训练速度设置范围：0～60r/min 3）下肢被动训练速度设置范围：0～60r/min 4）训练时间设置范围：1～200min 5）换向时间设置范围：0～30min 6）运动阻力调节级别：分21级（逐级增大） 7）痉挛等级：高 中 低 8）电机动力级别：高 中 低 9）上肢曲柄高度调节距离：≥160mm 10）上肢曲柄前后调节距离：≥95mm 11）小腿支架高度调节距离：≥110mm 12）扶手高度调节距离：≥160mm 13）扶手前后调节距离：≥95mm 产品用途 用于对关节功能障碍者患者进行康复训练。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 台 | 11 |
| 22 | 医疗康复设备 | 股四头肌训练椅 | 主要采用优质型钢、高密度海绵、皮革、泡绵等 一、产品组成 由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。 二、主要技术指标和参数 1）升降支架可调距离：≥150mm 2）小腿垫可调距离：≥435mm 3）助力手柄可调距离：≥285mm 4）手柄直径：约Φ30mm 5）小腿支架摆动角度：≥120° 6）座垫额定承载：≥2000N 7）靠背垫额定承载：≥750N 8）哑铃片质量及数量：1kg 2件，2kg 4件，5kg 2件 三、产品特性 1）小腿支架摆动范围可调。 2）运动阻力可通过哑铃片进行调节。 3）靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以座姿和卧姿进行训练。 4）小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。 四、产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 台 | 11 |
| 23 | 医疗康复设备 | 下肢功率车 | 主要采用优质型钢、皮革、ABS等 主要技术指标和参数 1）座位上下调节范围：730mm～980mm(11档) 2）阻尼调节档数：8档 3）座垫额定承载:2000N 一、产品特性 1）采用类自行车踩踏运动锻炼下肢关节活动功能。 2）运动阻力可调。 3）前扶手架角度及座位上下高度可调，可进行骑式训练，并适合不同身高人群使用。 4）可显示训练时间、速度、距离、热量等数据。产品用途： 二、产品用途 用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，增强腿部力量。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 台 | 11 |
| 24 | 医疗康复设备 | 液压式踏步器 | 主要构件采用优质型钢、泡绵、橡塑等材质制造 一、产品组成 由电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架组成。 二、主要技术指标和参数 1）两扶手中心距离：约630mm 2）扶手高端中心离地高度：1020mm左右 3）两踏脚板中心距离：210mm左右 4）踏板安全工作载荷：≥100㎏ 5）油缸力值调节档数：≥12档 6）油缸的工作行程：≥80mm 三、产品特性 1）运动阻力分12档可调，适应不同肌力人群使用。 2）可显示训练时间、速度等训练数据，方便了解训练情况。 四、产品用途 用于对脚部（及腿部）肌肉力量进行训练，使训练者下肢力量得到加强或者恢复。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 台 | 11 |
| 25 | 医疗康复设备 | 骑马训练器 | 骑马训练器 主要构件采用优质型钢、泡绵等材质制造 主要技术指标和参数 1）座垫中心至脚踏板距离：约550mm 2）座垫上下伸展高度范围：约600mm～830mm 3）额定承载：约2000N 产品用途 用于对腿部肌肉进行训练，使训练者的肌肉力量得到加强。 提供质量检验机构出具的检验报告 | 台 | 11 |
| 26 | 医疗康复设备 | 助行器 | 材质：铝合金 （1）框架材质：铝合金，大架管直径25mm，管壁厚度1.2mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。 （2)脚管：管直径28mm，管壁厚度 1.2mm，高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。 （3)把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适；5档调节。 (4)可折叠，可定向。 (5）最大承载量110kg； | 副 | 24 |
| 27 | 医疗康复设备 | 轮椅 | 产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准。主要技术参数如下：整车长度：1085mm,整车宽度：680mm,整车高度910mm 折叠宽度：280mm,坐宽度：460mm,座高度：500mm,大轮：24寸,小轮：7寸 最大载荷：100kg以上。 1、椅架： 优质钢管喷涂，管直径22mm，管壁厚1.2mm，固定式扶手，脚托、脚踏板高度可调节，车架可折叠结构； 表面静电喷涂处理，所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环保型材料，抗锈能力强。 2、把手：塑胶握把，经久耐用；佩带有手刹。 3、座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，材料为阻燃牛津尼龙布，中间有帆布夹层，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷，配有安全带。  4、手圈：直径49cm,选用ABS塑料六孔手轮，抗老化处理。 5、前轮：7寸高品质实心橡胶轮、带减震橡胶、耐磨、安全性能好，配高强度钢化前叉； 6、后轮：24英寸充气优质橡胶轮胎，24英寸钢圈，轮辐钢质，采用13#的36根辐条。  7、刹车：配置高强度金属手动刹车，使用安全可靠。 8、扶手：固定扶手，配优质PVC扶手垫、ABS护板。 9、脚踏板：可调高低塑料踏板，踏板与车架连接牢靠，无前后移动、脱落等缺陷。 | 副 | 24 |
| 28 | 医疗康复设备 | 防跌倒步行辅助器 | 材质：碳纤维、ABS塑料 一、系统参数 髋关节辅助力矩：0~3Nm 防水等级：IPX4 控制器使用时长：≥8小时 主体高度调节范围：540～610mm 辅助力调节旋钮水平移动距离：0～6mm 下肢摆臂摆动范围：-20°～300°（±10°）（提供国家级质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 下肢摆臂高度调节： 70mm±5mm（提供国家级质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 产品特性 1）仿生设计 辅助装置通过吸收部分冲击，降低病患 肌肉激活需求。  辅助装置通过释放存储的势能，提高屈肌能力，帮助摆腿。 2）摔倒识别、自动报警 具有跌落报警功能（提供国家级质量检验机构出具的检验报告予以佐证），检测到意外摔倒事件后， 设备首先通过蜂鸣器报警， 同时联系紧急联系人。 3）专属APP、数据量化 检测、显示并存储髋关节运动相位，人体躯干三轴加速度、三轴角度以及步幅、步频等特征参数。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 副 | 11 |
| 29 | 医疗康复设备 | 日常生活训练桌 | 产品组成 1.1.日常生活能力训练桌由桌子本体及训练用附件组成。 1.2.1训练用附件由基板及训练件组成，需要训练时，将基板插在桌面相应插槽内。（训练时可任选以下多款训练附件进行训练）。 1.2.1 拧瓶盖训练附件； 1.2.2 扭纽扣训练附件； 1.2.3 进食功能训练附件； 1.2.4 堆杯训练附件；  1.2.5 开关训练附件； 1.2.6 插座训练附件； 1.2.7 木插板训练附件； 1.2.8 套圈训练附件； 1.2.9 套彩盘训练附件； 1.2.10 笔和纸训练附件； 1.2.11 夹子训练附件； 1.2.12 餐盒、筷子训练附件； 1.2.13 拼图训练附件； 1.2.14 暗箱训练附件； 1.2.15 水龙头训练附件； 1.2.16 洗漱用品训练附件； 1.2.17 棋盘训练附件。 二．主要技术指标和参数 1）推柱升降行程/mm：300 2）桌面可调角度板旋转角度/mm：0°～35° 产品特性： 日常生活能力训练桌高度可调节，适应性强； 一机多用，可以同时满足4个使用者使用； 中间转台可以做360°旋转，方便交替训练平台，便于操作与训练； 配备17个训练附件模块，训练手、眼协调能力、手指抓握能力、上肢协调训练能力、手的精细功能训练、手部感觉训练、视觉空间训练等； 二、产品用途 产品适用人群：脑卒中、脑外伤、脑瘫、老年科、帕金森氏综合症等人群。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 张 | 11 |
| 30 | 医疗康复设备 | 可调式砂磨板 | 主要采用实木、优质型钢表面喷塑处理、ABS等 一、产品组成 由台板、角度调节装置、底架、附件组成。 二、主要技术指标和参数 1）砂磨板可调角度：60° 2）附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只 3）点压式开关控制台面升降角度调节 产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 张 | 11 |
| 31 | 医疗康复设备 | 助浴床 | 一、产品组成 助浴床由底座组件，床架整体组件，液压升降组件，气弹簧，洗浴床垫，床板，排水管等组成。  二、主要技术指标和参数 1）床面最低离地高度：（650～950）mm （误差不超过±5%）（提供国家级质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 2）床体升降行程：0-300mm 3）床面宽度：640mm （误差不超过±5%） 4）头枕外形尺寸：430mm×550mm×130 mm 5）床面水平时，床架沿水平面可上下转动，可转动角度不超过10°（提供国家级质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 6）床安全工作载荷/N：床板安全工作载荷应不小于1350N，升降架安全工作载荷应不小于2000N 7）踏脚到地面高度不超过300mm（提供国家级质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 8）承受额定承载时床从水平最低位置上升到到最高位置时的运行时间不低于50s； 9）助浴床左侧护栏可向下调节至与床面呈水平位置，右侧护栏可调节至与床面呈垂直位置；（提供国家级质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 三．产品特性 1）床体采用偏心式结构，方便与护理床衔接，便于老人移位转移； 2）产品高度可调，方便护理人员使用； 3）两侧护栏可折叠，方便失能、半失能老人转移到淋浴床； 4）床面部分可以侧向倾斜、方便排水； 5）床面部分侧向倾斜，提高移位过程的舒适度； 6）床垫采用防水高性能环保PVC充气游艇面料，符合国际环保等标准； 7）采用双排式静音医用脚轮，安全可靠； 四．适用范围 产品用于腿脚不便等肢体功能障碍者（失能）老人洗浴用床 提供质量检验机构出具的检验报告 | 张 | 6 |

# **注：**各包供货时间：中标公示发出之日起30日内供货。

# 备注：招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担。

# 第三章 合同格式

**铜仁市市级政府采购合同（参考文本）**

合同号：

甲方(采购人)： 签定地点：

乙方（中标人）： 签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对 进行招标采购（招标编号： ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 服务期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2、服务方式和服务地点

2.1服务方式：

2.2服务地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以 方式向乙方一次性支付 %的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时一并结算。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格 %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于 （时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任：

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（ ）向 （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构各备案一份，具有同等效力。

14.4甲方应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **甲方：** | （盖章） | **乙方：** | （盖章） |
| **签约代表：** |  | **签约代表：** |  |
| **地 址：** |  | **地 址：** |  |
| **电 话：** |  | **电 话：** |  |
| **传 真：** |  | **传 真：** |  |
| **签约日期：** | 年 月 日 | **签约日期：** | 年 月 日 |

**第四章 开标、评标和定标**

1. **开标**
   1. 交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。
   2. 解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。
   3. 电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，投标保证金未交纳的（需交纳投标保证金项目），作无效投标处理。
   4. 交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况、投标保证金交纳情况（如有）和解密情况进行公布，并通过交易中心开标室大屏幕将《开标记录表》公开发布。
2. **评标委员会**
   1. 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从贵州省综合评标专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评标委员会全部由专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。
   2. 评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：
3. 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
4. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；
6. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
7. 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；
8. 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；
9. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系
   1. 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。
   2. 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
10. **评标方法**

（一）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下： 1包家居家居设备：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 评分项目 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | | 分值 | 30 | 25 | 45 |   2包电梯设备：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 评分项目 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | | 分值 | 30 | 25 | 45 |   3包电子电器设备：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 评分项目 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | | 分值 | 30 | 25 | 45 |   4包医疗康复设备：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 评分项目 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | | 分值 | 30 | 25 | 45 | |

（二）投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
5. 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；
6. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
7. 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。
2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3. 评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。
4. 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
5. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。
6. **评标程序**

**（一）资格审查**

1.项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 序号 | 资格审查内容 | | 1 | 满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有） | | 2 | 分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权 | | 3 | 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件，根据以下信息进行评审：《投标人资格声明函》及其附件 | | 4 | 评审时 “信用中国”网站查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。） | |

2.采购人或者交易中心以“信用中国”网站为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图制作与标书内。

3.资格审查环节中如采购人或者交易中心认定供应商不合格，采购人或者交易中心需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，采购人或者交易中心不再接受其他外部材料。

4.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

**（二）符合性审查**

1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 序号 | 符合性审查内容 | | 1 | 投标报价确定且不高于最高限价 | | 2 | 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署 | | 3 | 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明） | | 4 | 符合政府采购法第二十二条规定条件 | |

**说明：以下为属无效投标的其他情形。**

### 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 投标文件提供虚假材料的；

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

### 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

1. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2. 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，评标委员会不再接受其他外部材料。
3. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

**说明：政府采购法第二十二条规定如下：**

供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

　　(一)具有独立承担民事责任的能力；

　　(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

　　(六)法律、行政法规规定的其他条件。

1. **评分标准细则**

**1包家居家具评分标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | | 评分标准 | 分值 |
| 价格分 （30分） | | 根据财库（2007）2号文件规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价，价格分为满分30分，其他商家得分的计算方法：投标报价=（评标基准价/投标报价）×30。（保留两位小数） | 30 |
| 技术分（25分） | 技术参数 （20分） | 投标人完全满足招标文件“参数要求”的，得20分； 投标人不满足招标文件 “参数要求”的，则在20分的基础上，按以下原则进行扣分，扣完为止： 每有一项不满足招标文件 “参数要求”的，扣0.5分，该项扣完为止。 | 20 |
| 制造商授权书 （5分） | 为保证投标供应商所投产品质量及售后服务，要求供应商提供所有产品生产厂家针对本项目的授权书（需每页加盖公章），全部提供得5分，少一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 商务分 （45分） | 售后服务 （20分） | 具有完善可行的售后服务方案得基本分15分；再根据提供的售后供货时间承诺情况比较评分得1-5分；无售后服务方案的不得分。 | 20 |
| 实施方案 （20分） | 有项目整体部署方案得3分；评委会根据投标人提供的项目整体部署方案进行综合比较打分（0-2） | 5 |
| 有供货计划得3分；评委会根据投标人提供的供货计划进行综合比较打分（0-2） | 5 |
| 有安装计划得3分；评委会根据投标人提供的安装计划进行综合比较打分（0-2） | 5 |
| 有应急服务措施得3分；评委会根据投标人提供的应急服务措施进行综合比较打分（0-2） | 5 |
| 标书制作 （5分） | 投标文件编制内容清晰、资料齐全、装订规范整齐得0-5分。 | 5 |

**2包电梯设备评分标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | | 评分标准 | 分值 |
| 价格分 （30分） | | 根据财库（2007）2号文件规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价，价格分为满分30分，其他商家得分的计算方法：投标报价=（评标基准价/投标报价）×30。（保留两位小数） | 30 |
| 技术分（25分） | 技术参数 （20分） | 投标人完全满足招标文件“参数要求”的，得20分； 投标人不满足招标文件 “参数要求”的，则在20分的基础上，按以下原则进行扣分，扣完为止： 每有一项不满足招标文件 “参数要求”的，扣3分，该项扣完为止。 | 20 |
| 制造商授权书 （5分） | 为保证投标供应商所投产品质量及售后服务，要求供应商提供所有产品生产厂家针对本项目的授权书（需每页加盖公章），全部提供得5分，少一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 商务分 （45分） | 项目实施能力（5分） | 投标人具有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划评委会进行综合比较打分0-5分。 | 5 |
| 业绩能力 （5分） | 投标人近三年完成类似的电梯供应业绩合同，每个得2.5分，最高得 5 分。（需提供销售合同或中标通知书复印件并加盖公章） | 5 |
| 企业证书 （10分） | 1、具有ISO9001质量认证的，得2分； 2、具有ISO14001环境管理体系认证，得2分； 3、具有 GB/T28001 职业健康安全体系认证或具有 GB/T45001 职业健康安全体系认证，得2分； 4、具有欧盟CE 认证的，得2分； 5、具有A级电梯制造和A级安装改造维修资质或具有中华人民共和国特种设备生产许可证，额定速度V>6m/s，得2分； | 10 |
| 售后服务 （10分） | 具有完善可行的售后服务方案详细、全面、提供的售后供货时间承诺情况、应急维修时间等方面的方案得基本分5分，缺项不得分，评委会进行综合比较打0-5分。 | 10 |
| 实施方案 （10分） | 提供针对本项目的实施方案：须有针对性和具体措施。至少包含：项目整体部署、供货计划、安装计划、应急服务措施四个方面，方案完整得基本分5分，缺项不得分，评委会进行综合比较打0-5分。 | 10 |
| 标书制作 （5分） | 投标文件编制内容清晰、资料齐全、装订规范整齐得0-5分。 | 5 |

**3包电子电器设备评分标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | | 评分标准 | 分值 |
| 价格分 （30分） | | 根据财库（2007）2号文件规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价，价格分为满分30分，其他商家得分的计算方法：投标报价=（评标基准价/投标报价）×30。（保留两位小数） | 30 |
| 技术分（25分） | 技术参数 （20分） | 投标人完全满足招标文件“参数要求”的，得20分； 投标人不满足招标文件 “参数要求”的，则在20分的基础上，按以下原则进行扣分，扣完为止： 每有一项不满足招标文件 “参数要求”的，扣0.5分，该项扣完为止。 | 20 |
| 制造商授权书 （5分） | 为保证投标供应商所投产品质量及售后服务，要求供应商提供所有产品生产厂家针对本项目的授权书（需每页加盖公章），全部提供得5分，少一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 商务分 （45分） | 售后服务 （20分） | 具有完善可行的售后服务方案得基本分15分，提供的售后供货时间承诺情况比较打分得0-5分；无售后服务方案的不得分。 | 20 |
| 实施方案 （20分） | 提供项目整体部署方案得基本分3分；评委会根据投标人提供的项目整体部署方案进行综合比较打分（1-2），无方案得0分。 | 5 |
| 提供供货计划得3分；评委会根据投标人提供的供货计划进行综合比较打分（1-2），无计划得0分。 | 5 |
| 提供安装计划得3分；评委会根据投标人提供的安装计划进行综合比较打分（1-2），无计划得0分。 | 5 |
| 提供应急服务措施得3分；评委会根据投标人提供的应急服务措施进行综合比较打分（1-2），无措施得0分。 | 5 |
| 标书制作 （5分） | 投标文件编制内容清晰、资料齐全、装订规范整齐得0-5分。 | 5 |

**4包医疗康复设备评分标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | | 评分标准 | 分值 |
| 价格分 （30分） | | 根据财库（2007）2号文件规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价，价格分为满分30分，其他商家得分的计算方法：投标报价=（评标基准价/投标报价）×30。（保留两位小数） | 30 |
| 技术分（25分） | 技术参数 （20分） | 投标人完全满足招标文件“参数要求”的，得20分； 投标人不满足招标文件 “参数要求”的，则在20分的基础上，按以下原则进行扣分，扣完为止： 每有一项不满足招标文件 “参数要求”的，扣3分，该项扣完为止。 | 20 |
| 质量保证措施（5分） | 投标人或投标产品生产厂家具有相关证书：1、ISO质量管理体系证书；2、ISO环境管理体系证书；3、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得2分，最高得5分。 | 5 |
| 商务分 （45分） | 技术保修承诺及培训 （5分） | 1、提供二年以上不足二年半免费技术保修的得2分，以后每增加半年加0.5分，最多加1分；提供一年以上不足二年免费技术保修的得 1分，不承诺不得分。  2、提供相关设备使用情况免费培训，承诺得2分，不承诺不得分。 | 5 |
| 售后服务 （10分） | 具有完善可行的售后服务方案得基本分5分，再根据提供的售后供货时间承诺情况比较打分得1-5分；无售后服务方案的不得分。 | 10 |
| 业绩 （5分） | 提供近三年类似项目销售业绩合同或中标通知书（复印件），有一份得2.5分，满分得5分。 | 5 |
| 实施方案 （20分） | 提供针对本项目的实施方案：根据投标人投标文件中项目实施方案的合理性、高效性、科学性等进行综合评价，须有针对性和具体措施。至少包含：项目整体部署、供货计划、安装计划、培训计划、应急服务措施五个方面。提供完整的方案得基本分10分，评委再根据方案得优劣比较打分1-10分，方案不完整不得分，本项满分20分。 | 20 |
| 标书制作 （5分） | 投标文件编制内容清晰、资料齐全、装订规范整齐得0-5分。 | 5 |

1．价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2．**评标委员会成员对于节能、环保产品或小型、微型企业等的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）**。

采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10％－25％的（含10%，不含25%，下同），扣1％；达到25－50％的，扣2％；达到50％－75％的，扣3％；达到75％以上的扣4％。

对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分的价格扣除，在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定。(少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。)

对于非专门面向中小企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **情形** | **价格扣除比例** | **计算公式** |
| **1** | 非联合体供应商  （供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| **2** | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%  （不再享受序号3的价格折扣） |
| **3** | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除  2 % | 评标价＝总投标报价×(1-2%) |

注： （1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

**（四） 综合评分的计算**

* + 1. 综合评分=价格得分+技术得分+商务得分
    2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

**（五）中标候选人推荐**

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人，推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2.本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1. **项目废标处理**

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

1. **定标**

### （一）①交易中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

|  |
| --- |
| 第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人或者重新招标。 |

### （二）采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

### （三）中标结果公告后，中标人须向交易中心领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

### （四）中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

### （五）凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

* + 1. 提供虚假材料谋取中标的；
    2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
    3. 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；
    4. 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
    5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
    6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
    7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

1. **签约**

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1. 中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心交易系统供应商端采购业务——合同公示——新增合同公示，搜索本项目，上传签订后的合同扫描件。

# 第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| 1 | ★投标承诺函 | 电子签章 |
| 2 | 2包：投标人若为制造商，具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质；投标人若为代理商，则代理商须提供产品制造商的《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》(电梯)B级及以上的复印件，同时提供制造商针对本次投标的唯一授权书。  4包：投标供应商具有医疗器械生产或经营许可证。 | 电子签章 |
| 3 | ★投标人资格声明函及其附件（符合政府采购法第二十二条规定条件的佐证材料） | 电子签章 |
| 4 | ★属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章 | 电子签章 |
| 5 | 请提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（http：//www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名开始至开标截止时间前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。（两个网站都需要查） | 电子签章 |
| 6 | ★开标一览表 | 电子签章 |
| 7 | 报价明细表 | 电子签章 |
| 8 | ★实质性响应条款一览表 | 电子签章 |
| 9 | 证书一览表 | 电子签章 |
| 10 | 中小企业声明函（非中小企业可不提供） | 电子签章 |
| 11 | 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不提供） | 电子签章 |
| 12 | 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（没有可不提供） | 电子签章 |
| 13 | 产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料 | 电子签章 |
| 14 | 售后服务情况表 | 电子签章 |
| 15 | 售后服务人员配置表 | 电子签章 |
| 16 | 技术方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 17 | 服务方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 18 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 电子签章 |
| 19 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 电子签章 |
| **须现场提交原件的文件** | | |
| 1 | 法定代表人参加投标的，投标时提交：身份证原件。 | 任选一种 |
| 2 | 委托代理人参加投标的，投标时提交：授权委托证明书（见格式文件）及身份证原件。 |

**特别提示与要求！**

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。**如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。**

**文件中采购人需要中标人提供原件资质核验的，中标人必须提供真实有效的原件，如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。**

**投标承诺函**

铜仁市公共资源交易中心：

我方确认收到贵方提供的“2021年省级民政民生实事提质改造项目”（项目编号：TRZFCG-2021-142）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《铜仁市政府采购合同》执行期满日为止。
2. 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
3. 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
4. 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。
5. 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。
6. 我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《铜仁市政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。（如有）
7. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
8. 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址（邮编） |  | | 传真 |  |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  | |

日期：20 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

**投标人资格声明函**

铜仁市公共资源交易中心：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“2021年省级民政民生实事提质改造项目”（项目编号：TRZFCG-2021-142）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织的营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

**特此声明！**

日期：20 年 月 日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.分公司投标的，以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

**3.提供以上要求（一）至（六）的佐证材料，如下：**

（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供2020年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或有关承诺；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：如提供近一年内任意三个月及以上的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

1. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：铜仁市公共资源交易中心

（供应商全称） ，参加贵单位组织的项目名称为： ，项目编号：的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

1. 法律、行政法规规定的其他条件

具体提供：2包：投标人若为制造商，具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质；投标人若为代理商，则代理商须提供产品制造商的《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》(电梯)B级及以上的复印件，同时提供制造商针对本次投标的唯一授权书。

4包投标供应商具有医疗器械生产或经营许可证。

**授权委托证明书**

兹授权 （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理铜仁市公共资源交易中心组织的“2021年省级民政民生实事提质改造项目” (项目编号：TRZFCG-2021-142）的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

　　身份证号码：

　　（营业执照等）注册号码：

　　企业类型：

　　经营范围：

法人身份证反面复印件

法人身份证正面复印件

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证正面复印件

日期： 20 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

**开标一览表**

[货币单位：人民币元]

|  |  |
| --- | --- |
| 分项 | 分项内容 |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

1. 投标总报价包含运输、安装等所有税费。
2. 如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

**报价明细表**

[货币单位：人民币元]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目 | 关键、主要内容描述，如品牌、产地等（请填写清楚） | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ | | | | | | |

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

**实质性响应条款一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| 1 | ★如投标人报价低于最高限价60%的，必须说明报价理由。 | 理由： |  |
| 2 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：

1. 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应**填写具体的响应内容，有差异的**要具体说明。
2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

**证书一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

填报要求：

1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

2.请提供本表所列的证书资料。

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）* 的*（项目名称）* 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型 企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

企业名称（盖章）：

日 期：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

**产品适用政府采购政策情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”：  （ ）小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。  （ ）小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： | | | |
| 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商  企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  |
| 其它小型、微型企业产品金额合计 | | |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 节能产品金额合计 | | |  |
| 比重（节能产品金额/投标总价） | | | % |
| 节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 | | | |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 环境标志产品金额合计 | | |  |
| 比重（环境标志产品金额/投标总价） | | | % |
| 环境标志产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 | | | |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

售后服务情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| 1 | 保修期内售后服务情况(可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
| 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |

**售后服务人员配置表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验  年限 | 担任职务 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1.上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。

2.提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

**技术方案一般性条款响应差异表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **招标参数** | **投标参数** | **偏离情况** | **厂家资料** |
| 1 |  |  |  |  | 有/无 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表的货物名称须与《报价明细表》一致。

2.投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。

3.投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

**服务方案一般性条款响应差异表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购需求** | | **投标人响应** | |
| **序号** | **项目内容** | **承诺** | **差异** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。