**铜仁市万山区2022年第一批公务用车政府采购项目**

**需求公示**

**一、项目基本信息**

项目名称：铜仁市万山区2022年第一批公务用车政府采购项目

项目编号：TRZFCG-2022-009

采购预算：4360000.00元（1包：790000.00元；2包:1040000.00元；3包：2280000.00元；4包：250000.00元）

最高限价：4350700.00元（1包：790000.00元；2包:1030700.00元；3包：2280000.00元；4包：250000.00元）

**二、公示期限（不少于2个工作日）**

时间：2022年05月27日至2022年05月31日

**三、其他补充事宜**

采购预算确定依据：万山区政府采购计划书[2022]]17号

**四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）**

1、采购人信息

采购单位名称：铜仁市万山区机关事务中心

项目联系人：潘科长

联系电话：18686005652

2、代理机构

代理全称：铜仁市公共资源交易中心

联系人：黄丽

联系方式：0856-3912922

**五、附件**

**附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包数** | **车辆类型** | **配置参数** | **数量（辆）** | **颜色** | **备注** |
| 1 | 1 | JX5046TXUMK6型巡逻车 | 长:≥5341≤5520mm 宽:≥2020≤2032mm 高度:≥2407≤2630mm 轴距:≥3300mm≤3400mm燃油类型：柴油 发动机排量:≤2.0L变速器型式：5档前进，1倒退档，手动变速额定功率：≥90KM排放标准：国VI最高车速：≥156km/h轮胎规格：≥215/75R16LT额定载客：6人驱动型式：前置前驱悬挂型式：麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧式非独立悬挂助力类型：齿轮齿条式、液压助力转向制动型式：前盘后盘，液压制动刹车系统：前通风盘式，后实心盘式 | 1 | 特警色 |  |
| 2 | JX5048XQCML26型囚车 | 长:≥6703≤6830mm 宽:≥2090≤2100mm 高度:≥2500≤2580mm 轴距:≥3700mm≤3750mm 燃油类型：柴油 发动机排量:≤2.2L变速器型式：5档前进，1倒退档，手动变速额定功率：≥103KM排放标准：国VI最高车速：≥145km/h轮胎规格：≥185/75R16LT油箱容量：≥80L额定载客：17人车门数量：≥5个驱动型式：前置后驱悬挂型式：麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧式非独立悬挂刹车系统：盘式制动 | 1 | 蓝白警用 |  |
| 3 | 皮卡车 | 长度:≥5305mm≤5310mm 宽度:≥1905mm≤1910mm 高度:≥1835mm≤1840mm 轴距:≥3085mm≤3090mm 排量:≥2.0T手自一体四驱 功率:≥141马力 | 1 | 棕色 |  |
| 4 | 2 | 越野车 | 车身类型：4门5座长度:≥4450mm≤4600mm 宽度:≥1830mm≤1860mm 高度:≥1630mm≤1650mm 轴距:≥2650mm≤2735mm 排量:≥1.4T变速器形式：双离合 最大功率:≥110KW | 1 | 碳晶灰 |  |
| 5 | 越野车 | 车身类型：4门7座长度:≥4735mm≤4745mm 宽度:≥1859mm≤1869mm 高度:≥1677mm≤1687mm 轴距:≥2791mm≤2795mm 排量:≥2.0T变速器形式：湿式双离合手自一体 最大功率:≥162KW驱动方式：四驱 | 2 | 黑色 |  |
| 6 | 轿车 | 车身类型：4门5座；长度:≥4940mm≤4950mm 宽度:≥1830mm≤1840mm 高度:≥1460mm≤1470mm 轴距:≥2870mm≤2880mm 排量:≥1.4T变速器形式：7速手自一体 最大功率:≥110KW | 1 | 黑色 | 配置为中配版 |
| 7 | 轿车 | 车身类型：4门5座；长度:≥4940mm≤4950mm 宽度:≥1832mm≤1840mm 高度:≥1465mm≤1472mm 轴距:≥2867mm≤2875mm 排量:≥1.2T≤1.8T变速器形式：7速手自一体 最大功率:≥110KW | 1 | 黑色 | 配置为高配版 |
| 8 | 3 | 轿车 | 车身类型：4门5座；长度:≥4980mm≤4990mm 宽度:≥1855mm≤1865mm 高度:≥1505mm≤1515mm 轴距:≥2865mm≤2875mm 排量:≥1.8T变速器形式：7档湿式双离合 最大功率:≥135KW | 4 | 黑色 |  |
| 9 | 越野车 | 车身类型：5门5座；长度:≥4765mm≤4775mm 宽度:≥1890mm≤1900mm 高度:≥1685mm≤1695mm 轴距:≥2840mm≤2850mm 排量:≥2.0T变速器形式：8档手自一体 最大功率:≥175KW驱动类型：四驱 | 10 | 白色 |  |
| 10 | 4 | 越野车 | 车身类型：4门5座；长度:≥4760mm≤4765mm 宽度:≥1907mm≤1910mm 高度:≥1700mm≤1703mm 轴距:≥2870mm≤2877mm 排量:≥2.0T变速器形式：手自一体 最大功率:≥160KW | 1 | 黑色 |  |
| 11 | 合计 | 23 |  |  |
| 要求：1.所中标物的标价不得高于中标当季同标准市场指导价；2.供应商须提供本地化售后服务机构的佐证资料。  |

# **注：**招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担。